{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["询价材料"],"not_rendered":{"images":67,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"询价材料","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[2,10,2,23],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[42,0,42,2],[52,0,52,8]]}
["需的材料设备清单                                "]
["项目地址：德阳市罗江区",{"$nulls":5},"不含税到场价","询价方式","备注","本次询价材料暂定合计金额（到场不含税）"]
["序号","工程名称","材料（设备）名称","技术标准\n（材质、样式、颜色、规格型号等）","计量\n单位","数量",{"$nulls":4},"图纸要求"]
[1,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-1F-01","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-1F-01\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[2,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-1","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-2F-1\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊挂式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[3,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-2","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-2F-2\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[4,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-2F-3","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-2F-3\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[5,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-1","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-3F-1\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[6,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-2","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-3F-2\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[7,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-3F-3","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-3F-3\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[8,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-1","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-4F-1\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[9,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-2","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-4F-2\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量3500m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[10,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-4F-3","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-4F-3\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量9100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[11,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-5F-1","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-5F-1\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量2400m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:500X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[12,null,"吊挂式新风机组ZZ-MAU-5F-2","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：ZZ-MAU-5F-2\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量6900m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:800X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[13,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-1F-01","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-1F-01\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[14,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-1F-02","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-1F-02\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊挂式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[15,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-1F-03","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-1F-03\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s ，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[16,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-1F-04","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-1F-04\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:7000X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[17,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-2F-01","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-2F-01\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[18,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-2F-02","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-2F-02\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s ，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[19,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-2F-03","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-2F-03\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[20,null,"吊挂式新风机组GR-MAU-2F-04","1.名称：吊挂式洁净新风机组\n2.型号：GR-MAU-2F-04\n3.规格：最大迎面风速:2.5m/s，风量5100m3/h，具体参数详设计\n4.安装形式：吊装，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:700X500mm，含检查接线，冷凝管DN25软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[21,null,"恒温恒湿空调","1.名称：恒温恒湿机房专用空调\n2.型号：CC-SW-01(室外机) CC-SN-01(室内机)\n3.规格：制冷量:10.4KW 制热量:6KW 制冷功率:3.70KW,380V EER=2.81 送风量:2500m3/h 机外余压100Pa\n4.安装形式 ：落地，含自带地板积水探测器，监控配置:内置RS485通讯接口，全套控制系统，配电柜及控制柜，室外机防腐\n5.含单机试运转\n6.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","恒温德业空调"]
[22,null,"直膨式净化机组JK-02 配置初中效过滤","1.名称：直膨式净化机组JK-02 配置初中效过滤\n2.型号：详设计\n3.规格：新风量6100m3/h 制冷量120KW 电加热量57KW，机外余压700Pa 电压380V 风机功率2.2KW，加湿量36kg/h 加湿功率29KW，机组尺寸、参数以厂家选型为准\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","欧博净化空调"]
[23,null,"风冷模块式热泵机组-水流量:22.4M3/H 制热量:142KW 制冷量:130KW","1.名称：风冷模块式热泵机组-水流量:22.4M3/H 制热量:142KW制热输入功率:39.0W 制冷量:130KW\n2.规格：制冷量:水流量:22.4M3/H COP:3.3(W/W) 水压降:60KPA 制热量:142KW 制热输入功率:39.0KW/380V 制冷量:130KW 制冷输入功率:39.8KW/380V\n4.质量：详设计\n5.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 \n6.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩\n7.其他 详设计","套",1,null,"网上询价","美的"]
[24,null,"风冷模块式热泵机组-水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW","1.名称：风冷模块式热泵机组-水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW\n2.规格 水流量:11.2M3/H 制热量:71KW 制冷量:65KW\n4.质量：详设计\n5.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 \n6.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩\n7.其他 详设计","套",1,null,"网上询价","美的"]
[25,null,"全新风组合式净化空调机组(DA-01吊装）-风量=4500M*3/H  最小风量=4500M*3/H  额定供冷量=68KW  额定供热量=68KW  机外余压=900PA  功率=2.2KW","1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-01吊装）-风量=4500M*3/H  最小风量=4500M*3/H  额定供冷量=68KW  额定供热量=68KW  机外余压=900PA  功率=2.2KW\n2.型号：DA-01\n3.规格：最小风量=4500M*3/H  额定供冷量=68KW  额定供热量=68KW  机外余压=900PA  功率=2.2KW，具体参数详设计\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[26,null,"全新风组合式净化空调机组(DA-02吊装）-风量=6200M*3/H  最小风量=6200M*3/H  额定供冷量=61KW  额定供热量=61KW  机外余压=700PA  功率=3KW","1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-02吊装）-风量=6200M*3/H  最小风量=6200M*3/H  额定供冷量=61KW  额定供热量=61KW  机外余压=700PA  功率=3KW\n2.型号：DA-02\n3.规格：风量=6200M*3/H  最小风量=6200M*3/H  额定供冷量=61KW  额定供热量=61KW  机外余压=700PA  功率=3KW，具体参数详设计\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[27,null,"全新风组合式净化空调机组(DA-03吊装）-风量=2200M*3/H  最小风量=2200M*3/H  额定供冷量=29KW  额定供热量=29KW  机外余压=900PA  功率=0.75KW","1.名称：全新风组合式净化空调机组(DA-03吊装）-风量=2200M*3/H  最小风量=2200M*3/H  额定供冷量=29KW  额定供热量=29KW  机外余压=900PA  功率=0.75KW\n2.型号：DA-03\n3.规格：风量=2200M*3/H  最小风量=2200M*3/H  额定供冷量=29KW  额定供热量=29KW  机外余压=900PA  功率=0.75KW，具体参数详设计\n4.安装形式：吊式，端部进风,带手动调节阀,接管尺寸:1000X500mm，含检查接线，冷凝管DN20软接、配件综合考虑在内 \n5.支架材质、规格;型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已综合在设备单价中)\n6.支架油漆详设计与规范要求\n7.含单机试运转\n8.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求","套",1,null,"网上询价","美的"]
[28,null,"高效螺杆式风冷热泵机组","1.名称：高效螺杆式风冷热泵机组\n2.规格：制冷量:1032kW 冷水温度:12/7℃ 制冷输入功率:296kW 制热量:1025kW 热水温度:40/45℃ 制热输入功率:284kW COP3.49 R410a 设计承压:1.0MPa 机组压降:73KPa\n3.质量：12456kg\n4.配起动柜,起动方式为星三角启动,配BA自控系统联网接口 \n5.减振装置形式、数量 配减震台座,设备保温 配压缩机隔音罩\n6.其他 详设计","套",2,null,"网上询价","美的"]
[29,null,"空气压缩机","1.名称：空气压缩机\n2.型号：ES5B-A10\n3.技术参数：0.65m3/min,5.5KW \n4.结构形式：详设计 \n5.驱动方式 ：详设计\n6.灌浆配合比：详设计 \n7.单机试运转要求：详设计\n8.其他详设计及施工要求\n9.含配套法兰阀门、检查接线等全套工作\n","套",2,null,"网上询价"]
[30,null,"真空机组","1.名称：真空机组\n2.型号：详设计  \n3.规格：80m3/hX2,2.98KWX2\n4.质量：详设计  \n5.材质：详设计  \n6.减振装置形式、数量：详设计  \n7.灌浆配合比：详设计  \n8.单机试运转要求：详设计 \n9.其他详设计及施工要求\n10.含配套法兰阀门、检查接线等全套工作","套",2,null,"网上询价","淄博博山美卓"]
[31,null,"拼接屏控制器","规格型号：GS7000\n技术参数要求：\n1.单屏可开16层窗；6路HDMI输入，12路HDMI输出。\n2.输出：分辨率最大 1920*1080@60HZ，支持：ONVIF、RTSP协议接入编解码，接入管理不限路数；\n3.解码：单屏解码：8M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P/D1，H.265压缩；\n4.开窗：单屏支持1/4/6/8/9/10/12/14/16分割（或16层开窗）；\n5.功能：任意解码、编码、拼接、分割、画中画、开窗、叠加、漫游、抓屏；\n6.云字幕：自定义字幕的颜色、大小、形状、透明度调节等，实现字符叠加，并调整字体大小，设置字幕底图透明度，字幕可随意设置长、高、宽；字体大小最大支持360像素；\n7.支持多种控制方式，支持网络、手机、平板、电脑、中控控制，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；\n8.支持在任何等行等列的屏幕上进行任意：信号采集、分割、拼接、开窗、叠加、漫游、画中画、画外画、任意缩放、预案、高清回显、开字幕、字幕支持底图叠加；\n9.跨网段：可以通过网络跨不同的网段接入进不同的网络信号；\n10.支持资源共享，所有的视频信号都转换为IP信号，汇聚到同一个局域网之内，即可理解为一台大型的视频矩阵，汇聚了不同区域的所有视频输入输出信号，使得任意区域都可从这个大型的视频矩阵内随意调取视频信号，实现相互传输相互获取。","台",3,null,"网上询价","九鼎"]
[32,null,"核心交换机","规格型号：RG-NBS7006\n技术参数要求：\n1.模块插槽：2个管理模块插槽，6个业务模块插槽\n2.交换容量：76.8Tbps/336Tbps\n3.包转发速率：8640Mpps/57600Mpps\n4.MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤\n5.MAC表项：32K\n6.VLAN数量：4094个\n7.三层口数量：100个\n8.交换机/AP统一管理：支持最大150台\n9.智能温控：支持风扇自动调速，支持查看转速\n10.智能电源：最大支持4个电源进行冗余备份，支持查看电源功率\n11.配置：RG-NBS7006机箱+M7006-CM管理模块+RG-PA6001-FS电源模块","台",4,null,"网上询价","锐捷"]
[33,null,"UPS电源柜","规格型号：XL-21\n技术参数要求：\n1.配置：1个直流汇流柜+15米输入输出线缆BVR-4*25+1*16mm2+10米直流连接线缆BVR-3*25mm2","台",2,null,"网上询价","正泰"]
[34,null,"UPS电池柜(蓄电池)","规格型号：DFM120-12\n技术参数要求：\n1.配置：16支电池+1个电池柜+16根BVR-25mm2电池连接线","台",4,null,"网上询价","得能"]
[35,null,"USP主机(30kw)","规格型号：EP 30-L\n技术参数要求：\n1.额定容量（KVA/KW）：30/24。\n2.工频在线式UPS不间断电源。","台",1,null,"网上询价","科士达"]
[null,null,"USP主机(40kw)","规格型号：EP 40-L\n技术参数要求：\n1.额定容量（KVA/KW）：40/32。\n2.工频在线式UPS不间断电源。","台",1,null,"网上询价","科士达"]
[36,null,"24盘位磁盘阵列存储器","规格型号：DS-A80624S（含24个6T原装企业级硬盘）\n技术参数要求：\n1.性能：录像模式：视频（2Mbps）+图片320路（录像+回放）\n2.控制器：处理器64位多核处理器高速缓存4GB\n3.存储：磁盘数量24磁盘接口，满配24个6T企业级硬盘。支持RAID级别RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare\n4.存储管理：磁盘管理磁盘检测预警及修复逻辑卷管理NAS卷、iSCSI卷、录像卷管理数据保护WORM防篡改\n系统信息实时备份、卷克隆\n5.录像管理：录像方式定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式录像备份本机备份、异地备份录像保护支持关键视频加锁保护、CVR集群业务保护、断网智能补录、录像丢失检测报警查询方式按时间、事件类型查询下载方式快速下载、批量下载、分段下载、合并下载\n6.设备维管：管理方式基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理报警方式声、光、email、短信、页面日志下载U盘自动下载、登陆网页本地保存\n7.网络管理：网络协议RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP（GB/T28181）/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP\n8.外部接口：数据接口2个千兆以太网口，可扩展4个千兆或2个万兆管理接口1个百兆以太网口SAS扩展口支持COM接口2个，1个用于超级终端，1个用于外接手机报警/UPSUSB接口2个VGA接口1个\n","台",3,null,"网上询价","海康"]
[37,null,"10mm埃特板轻质隔墙","10mm","m2",4199.22,null,"网上询价"]
[38,null,"φ38实木扶手","1.扶手材料种类、规格、品牌：φ38实木扶手\n2.固定配件种类：φ12实心拉丝不锈钢","m",887.01,null,"网上询价"]
["合计",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J4:J32)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":3},"报价单位名称：               （盖章）"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或授权代表（签字）："]
[{"$nulls":3},"日期："]
[{"$nulls":6}," "]